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1、 项目建设背景及现状
随着我院智慧医院建设持续推进，HIS、EMR、LIS、PACS、安防监控、物联网终端等信息化设备数量逐年增加，全院楼层弱电间、配线机柜、病区链路点位不断扩容。因前期建设周期跨度长、多批次零散施工、历年系统迭代升级叠加影响，目前全院弱电线路普遍存在布线杂乱、路由无序、新旧线缆混叠、闲置废线堆积、标签缺失不规范、强弱电混布等问题。为进一步规范全院弱电布线环境，消除线路安全隐患，统一线路标识、路由规范、机柜布局，清理废弃冗余线缆，完善线路台账及竣工资料，降低网络故障发生率，保障全院各类业务系统稳定、安全、高效运行，契合智慧医院、等级保护常态化建设要求，拟开展全院弱电线路专项整理，拟招标一家专业公司对我院弱电线路进行整理优化服务。
2、 项目服务要求
包含住院综合楼、门诊、B区、E区、G区发热门诊等18处弱电间、主机房和灾备机房线路整理优化服务，可实地查看，施工期间不能大面积影响临床使用。
1. 线缆规整标准化：对现有杂乱网线、光纤、跳线进行统一梳理、分层捆扎、路由优化，做到走线平直、整齐、美观、规范，强弱电物理分区布设。
2. 废旧线缆清理清运：全面排查、拆除长期闲置、废弃、无效老旧线缆，统一打包、清运离场。
3. 标准化标签制作：所有端口、跳线、尾纤、设备点位、机柜位置统一制作标准化标签，标签清晰、耐磨损、不易脱落，实现链路可查、可追溯、可运维。
4. 机柜内部规整：优化机柜设备排布、理线板、扎线、跳线长度优化，整理冗余线缆，改善机柜散热，消除线路缠绕、挤压、受力隐患。
5. 线路测试验收：整理完成后对所有在用点位、链路进行通断、稳定性、衰减测试，确保网络链路稳定、无丢包、无干扰。
三、交付资料要求
服务完成后必须提交完整竣工资料，包含： 
1. 全院弱电线路点位台账、机柜台账、链路对照表；
2. 整改前后对比照片；
3. 更新版弱电布线竣工图纸，确保图纸与现场100%一致，实现可视化运维管理。
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1. 项目整体质保不少于1年，质保期内出现标签脱落、线路散乱、整理返工问题须免费上门整改。
2. 质保期内提供技术咨询、线路问题排查辅助服务。
（具体需求以采购文件为准)
