成都市新都区第三人民医院
2027年废水废气检测服务采购项目调研需求

1、 [bookmark: _GoBack]服务内容
（一）检测清单
	服务内容
	项目指标
	点数
	频次
	次/年

	污水处理站废气
	臭气浓度、氨、硫化氢
	1
	3
	4

	废水总排口
	PH、色度、悬浮物、BOD5、CODcr、阴离子表面活性、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、流量、总余氯、粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒
	1
	3
	4

	
	粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒
	1
	3
	8

	厂界噪声
	噪声（昼夜）
	4
	2
	4

	病理科
	甲醛浓度
	1
	1
	2


注：采样、分析严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466‑2005）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348‑2008）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554‑93）及排污许可证相关技术规范等现行有效国家标准、行业规范。
（2） 专业技术能力要求
1.人员配置：供应商拟派的服务人员能按照医院废水废气相关要求，完成检测任务，并主动查询了解采购人在“全国排污许可证管理信息平台”上的相关信息；须针对本项目配备专门的项目联系人员。
2.设备与实验室：供应商用于本项目的采样设备和实验室分析仪器必须按期检定/校准，并在有效期内。合同签订前提供主要设备清单及校准证书复印件备案。
（三）其他要求
1.检测报告须保证及时性、完整性、准确性，必须符合国家相关法律法规和标准规范的要求，报告首页或结论页必须加盖CMA标志印章。
2.报告内容须包含详尽的采样信息、明确的分析方法和依据、清晰的检测结果与标准限值对比以及明确的合规性结论，并附现场采集照片。
3.因供应商检测工作失误、报告缺项漏项、数据失真、报告不合规，给采购人带来行政处罚、环保通报、经济损失等不良后果，全部责任与经济赔偿由供应商承担，包括但不限于行政罚金、相关处置费用。
4.若国家、地方标准或排污许可证监测要求发生调整，供应商应及时调整检测方案，保障监测工作合规。
5.完成现场采样后，按约定时限提交最少2套纸质版报告及电子版报告。

注：本项目的具体需求以采购文件为准。
