1、 项目建设背景及现状
[bookmark: _GoBack]我院现有超融合集群硬件资源已趋于饱和，内存资源不足、高速存储空间紧缺、数据归档容量告急等问题逐步凸显，无法完全适配当前高并发诊疗业务运行、医疗数据读写及长期归档留存需求，一定程度上制约了业务系统运行效率，存在系统卡顿、资源调度不足、存储余量不足的运行风险。为夯实医院信息化底座，消除基础设施性能瓶颈，保障全院核心业务7×24小时连续稳定运行，防范数据溢出、系统过载等安全隐患，拟实施本次机房资源扩容项目。
二、项目服务要求
本次机房资源扩容设备及要求如下：
1、32G服务器内存条：24根
2、1.6T U.2 NVME高速硬盘：3个
3、1.92T SSD固态硬盘：3个
4、8T HDD机械存储硬盘：6个
5、 兼容性要求：所有扩容硬件需适配我院现有超融合服务器，支持数据在线迁移、负载均衡，不影响原有业务数据及系统运行。
6、 性能标准：内存条需匹配原有设备频率、时序、电压参数，支持服务器内存双通道、多通道协同工作；NVME硬盘、SSD硬盘需满足高速读写需求，适配医院海量医疗数据、影像数据读写场景；HDD硬盘满足大容量冷数据存储、数据备份归档需求，读写稳定、故障率低。
7、 质量标准：所有硬件符合国家电子设备安全标准及医疗信息化设备运行规范，支持7×24小时不间断运行，适配医院机房恒温恒湿、长期连续工作的运行环境，无卡顿、掉盘、内存报错等故障问题。 
8、 上门实施服务：供应商需安排工程师免费上门现场实施，完成硬件拆机安装、阵列配置、超融合集群适配、系统识别调试、性能优化等全部工作。
9、无间断业务保障：实施过程支持在线不停机扩容，全程不中断医院核心诊疗、收费等业务，杜绝数据丢失、系统宕机、业务中断风险。
（具体需求以采购文件为准)



