附件1：
成都市新都区第三人民医院
2026年布类物资采购项目调研需求

一、基本情况
为满足医院各部门对各布类物资的使用需求，现拟对医院2026年布类物资采购项目进行前期调研询价工作。
二、布类物资采购清单
	
	序号
	品名
	规格
	技术参数
	单位
	预估数量

	医护服饰一
	1
	护士服冬装（上衣、医用面料）
	S-5XL
	1、成份含量：92%聚酯纤维（±2%）/7%棉（±2%）/1%导电丝
2、甲醛含量：≤75mg/kg
3、pH值：4.0-8.5
4、单位面积质量：240g/㎡±10g/㎡
5、线密度：经纱175dtex±5dtex ,纬纱233dtex±5dtex
6、织物密度：经向密度635根/10cm±5根/10cm，纬向密度370根/10cm±5根/10cm 
7、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%
8、断裂强力：经向≥1800N 纬向≥1400N
9、透气率：≥25mm/s
10、防紫外线性能 UPF≥40，T（UVA）＜5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11、异味：无异味
12、静电压半衰期≤3.0s
13、电荷面密度≤3.0μC/m²
14、起毛起球≥4级
15、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级，耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级
17、耐氯化水色牢度≥4级
	件
	60

	
	2
	护士服冬装（裤子、医用面料）
	S-5XL
	
	条
	60

	
	3
	医生服冬装（医用面料）
	S-5XL
	
	件
	100

	
	4
	120急救服春秋季套装
	S-5XL
	
	套
	100

	
	5
	医生服夏装（医用面料）
	S-5XL
	1、成份含量：99%聚酯纤维/1%导电丝（±2%）
2、甲醛含量：≤75mg/kg
3、pH值：4.0-8.5
4、单位面积质量：180g/㎡±10g/㎡
5、线密度：经纱175dtex±5dtex 纬纱233dtex±5dtex
6、织物密度：经向密度500根/10cm±5根/10cm纬向密度355根/10cm±5根/10cm 
7、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%
8、断裂强力：经向≥1500N 纬向≥1400N
9、透气率：≥30mm/s
10、防紫外线性能UPF≥40，T（UVA）＜5%
11、异味：无异味
12、静电压半衰期≤3.0s
13、电荷面密度≤4.0μC/m
14、起毛起球≥4级
15、水洗后吸湿排汗性：浸湿时间≤20.00s，≥3级吸水速率：≥30.1%/s，≥3级单向传递指数：≥100，≥3级
16、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
17、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级，耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级
18、耐氯化水色牢度≥4级
	件
	10

	
	6
	护士服夏装（上衣、医用面料）
	S-5XL
	
	件
	100

	
	7
	护士服夏装（裤子、医用面料）
	S-5XL
	
	条
	100

	
	8
	120急救服夏季套装
	S-5XL
	
	套
	80

	
	9
	120应急马甲执勤马甲
	S-5XL
	100%聚酯纤维防水面料
	件
	10

	
	10
	120大衣
	S-5XL
	外层100%聚酯纤维防雨面料，可脱式内胆新雪丽棉
	件
	5

	















医护服饰二
	11
	护士服冬装（上衣）
	S-5XL
	1、纤维含量：65%聚酯纤维/35%棉（±5%）
2、PH 值范围4.0-8.5
3、甲醛含量≤75mg/kg
4、线密度：经纱45/2S(±2S) 纬纱20S(±2S)
5、水洗尺寸变化率：经向±2%±0.5% 纬向±2%±0.5%
6、单位面积质量：250g/㎡±2g/㎡
7、密度：经向 560根/10cm±5根/10cm, 纬向密度290根/10cm±5根/10cm 
8、断裂强力：经向≥2000N 纬向≥1000N
9、撕破强力：经向≥40N 纬向≥25N
10、顶破强力：≥1400N
11、胀破强力：≥850KPa
12、起毛起球：≥4级
13、电荷面密度：≥2.0μC/㎡
14、异味：无异味
15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0， 铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2， 铜≤2.0，锑≤30.0
16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩≥4级耐碱斑色牢度：变色、沾色≥4级耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级
17、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级
18、可分解有害芳香胺染料：禁用
	件
	100

	
	12
	护士服冬装（裤子）
	S-5XL
	
	条
	100

	
	13
	医生服冬装
	S-5XL
	
	件
	60

	
	14
	护士服夏装（上衣）
	S-5XL
	1、纤维含量：65%聚酯纤维/35%棉（±5%）
2、PH 值范围4.0-8.5
3、甲醛含量≤75mg/kg
4、线密度：经纱23S(±2S) 纬纱23S(±2S)
5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%
6、单位面积质量：180g/㎡±2g/㎡
7、密度：经向 440根/10cm±5根/10cm, 纬向密度230根/10cm±5根/10cm 
8、断裂强力：经向≥1500N 纬向≥600N
9、撕破强力：经向≥50N 纬向≥25N
10、顶破强力：≥1500N
11、胀破强力：≥570KPa
12、起毛起球：≥4级
13、电荷面密度：≥4.0μC/㎡
14、异味：无异味 
15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0， 铬≤0.5，砷≤1.0， 汞≤0.02，铅≤0.2， 铜≤2.0，锑≤3.0
16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩≥4级耐碱斑色牢度：变色、沾色≥4级耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级
17、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级
18、可分解有害芳香胺染料：禁用
	件
	80

	
	15
	护士服夏装（裤子）
	S-5XL
	
	条
	80

	
	16
	医生服夏装
	S-5XL
	
	件
	80

	




手术布类
	17
	双层包布1
	150*150cm
	1、成分含量:100%棉
2、纱支：20S*20S(±2S)
3、PH值：4.0-8.5  4、甲醛：≤75 mg/kg
5、异味：无异味
6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
7、单位面积质量：175g/㎡±5g/㎡
8、织物密度：经向密度为455根/10cm±5根/10cm 纬向密度为215根/10cm±5根/10cm 
9、断裂强力：经向≥1100N，纬向≥500N
10、撕破强力：经向≥15N 纬向≥13N
11、静电压半衰期≤5.0s
12、电荷面密度≤7μc/㎡
13、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级
14、耐次+氯酸盐漂白色牢度≥3级
	张
	100

	
	18
	双层包布2
	130*130cm
	
	张
	150

	
	19
	双层包布3
	100*100cm
	
	张
	200

	
	20
	双层包布4
	60*60cm
	
	张
	50

	
	21
	双层洞巾1
	150*180cm
	
	张
	50

	
	22
	双层洞巾2
	120*120cm（洞口直径16cm）
	
	张
	50

	
	23
	双层洞巾3
	70*90cm（洞口直径16cm）
	
	张
	100

	
	24
	双层洞巾4
	70*70cm（洞口直径14-30）
	
	张
	50

	
	25
	局部双层洞巾
	70*50cm（加贴片）
	
	张
	100

	
	26
	双层中单1
	120*160cm
	
	张
	20

	
	27
	双层中单2
	110*200cm
	
	张
	200

	
	28
	双层中单3
	150*110cm
	
	张
	20

	
	29
	双层中单4
	180*140cm
	
	张
	100

	
	30
	单层治疗巾1
	100*70cm
	
	张
	200

	
	31
	单层治疗巾2
	60*80cm
	
	张
	100

	
	32
	双层床单
	150*240cm
	
	张
	100

	
	33
	全双层剖单
	320*240cm开口距上端11          口直径44cm）
	
	张
	100

	
	34
	单层中单
	150*200cm
	
	张
	100

	
	35
	双层大包布
	300*200cm
	
	张
	20

	
	36
	长袖洗手服
	S-5XL
	
	套
	50

	
	37
	短袖洗手服
	S-5XL
	
	套
	200

	
	38
	背覆式手术衣
	S-5XL
	
	件
	200

	
	39
	约束带
	30*15cm（内夹羽丝绵）
	
	根
	20

	









手术布类（无尘面料）
	40
	双层包布1
	150*150cm
	1、成分含量:100%棉
2、纱支：20S*20S（±2s）
3、PH值：4.0-8.5
4、甲醛：≤75 mg/kg
5、异味：无异味
6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
7、单位面积质量：220g/㎡±5g/㎡
8、织物密度：经向密度为490根/10cm±5根/10cm 纬向密度为230根/10cm±5根/10cm
9、断裂强力：经向≥1500N，纬向≥500N
10、撕破强力：经向≥20N 纬向≥25N
11、水洗尺寸变化率：-2.0%～+2.0%
12、耐磨性能≥15000次
13、起毛起球：≥4级
14、透气率：≥65mm/s
15、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐干摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级
16、干态落絮：≤4.0
	张
	20

	
	41
	双层包布2
	130*130cm
	
	张
	150

	
	42
	双层包布3
	100*100cm
	
	张
	200

	
	43
	双层包布4
	60*60cm
	
	张
	110

	
	44
	双层洞巾1
	150*180cm
	
	张
	50

	
	45
	双层洞巾2
	120*120cm（洞口直径16cm）
	
	张
	15

	
	46
	双层洞巾3
	70*90cm（洞口直径16cm）
	
	张
	100

	
	47
	双层洞巾4
	70*70cm（洞口直径14-30）
	
	张
	10

	
	48
	局部双层洞巾
	70*50cm（加贴片）
	
	张
	100

	
	49
	双层中单1
	120*160cm
	
	张
	10

	
	50
	双层中单2
	110*200cm
	
	张
	200

	
	51
	双层中单3
	150*110cm
	
	张
	60

	
	52
	双层中单4
	180*140cm
	
	张
	100

	
	53
	单层治疗巾1
	100*70cm
	
	张
	200

	
	54
	单层治疗巾2
	60*80cm
	
	张
	100

	
	55
	双层床单
	150*240cm
	
	张
	100

	
	56
	全双层剖单
	320*240cm开口距上端11        口直径44cm）
	
	张
	100

	
	57
	单层中单
	150*200cm
	
	张
	100

	
	58
	双层大包布
	300*200
	
	张
	20

	
	59
	长袖洗手服
	S-5XL
	
	套
	50

	
	60
	短袖洗手服
	S-5XL
	
	套
	200

	
	61
	背覆式手术衣
	S-5XL
	
	件
	150

	
	62
	约束带
	30*15cm（内夹羽丝绵）
	
	根
	20

	
	63
	双层裤套
	45*85cm
	
	条
	20

	
	64
	探视衣
	均码
	
	件
	20

	病员服类
	65
	临床成人病员服
	S-5XL
	1、纤维含量：100%棉
2、PH 值范围：4.0-8.5
3、甲醛含量≤75mg/kg
4、线密度：经纱21S(±2S) 纬纱21S(±2S)
5、单位面积质量：145g/㎡±5g/㎡
6、密度：经向 200根/10cm±5根/10cm, 纬向密度290根/10cm±5根/10cm 
7、异味：无异味
8、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级、耐唾液色牢度：变色、沾色≥4级
9、可分解有害芳香胺染料：禁用
	套
	100

	
	66
	肛肠科病员服
	S-5XL
	
	套
	40

	
	67
	骨科病员服
	S-5XL
	
	套
	40

	
	68
	ICU长款病员服
	S-5XL
	
	件
	50

	
	69
	儿童病员服
	XS-XXL
	
	件
	10

	






















床上用品类
	70
	床罩1
	215cm*95cm*10cm（底部压片宽度15cm）
	1、纤维含量：50%棉/50%聚酯纤维
2、PH值：4.0-8.5
3、甲醛：≤75mg/kg
4、单位面积质量：170g/㎡±5g/㎡
5、织物密度：经向密度550根/10cm±5根/10cm 纬向密度285根/10cm±5根/10cm 
6、断裂强力：经向≥1300N，纬向≥620N
7、撕破强力：经向≥20N 纬向≥15N
8、顶破强力：≥1100N
9、耐磨性能：≥15000次
10、静电压半衰期≤5.0s
11、电荷面密度≤10μc/㎡
12、异味：无异味
13、可分解有害芳香胺染料：禁用
14、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级
	床
	200

	
	71
	被套1
	220*150cm
	
	床
	150

	
	72
	枕套1
	48*75cm
	
	个
	200

	
	73
	床罩2
	215cm*95cm*10cm（底部压片宽度15cm）
	1、成分含量:100%棉
2、纱支：20S*20S(±2S)
3、PH值：4.0-8.5
4、甲醛：≤75 mg/kg
5、异味：无异味
6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
7、单位面积质量：175g/㎡±5g/㎡
8、织物密度：经向密度为455根/10cm±5根/10cm 纬向密度5为215根/10cm±5根/10cm 
9、断裂强力：经向≥1100N，纬向≥500N
10、撕破强力：经向≥15N 纬向≥13N
11、静电压半衰期≤5.0s
12、电荷面密度≤7μc/㎡
13、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级
14、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级
	床
	30

	
	74
	被套2
	220*150cm
	
	床
	100

	
	75
	枕套2
	48*75cm
	
	个
	100

	
	76
	盖絮
	200*150cm
	1.含杂率：≤0.6%
2.网纱：面纱3层，左筋≥20道，右筋≥20道，竖筋≥15道，密度≥20根/10cm
3.研磨率≥90%
4.传播疾病虫、卵：无
5.异味：无异味
6.原料：细绒棉
7.等级：一级及以上
8.短纤维（≤13mm）含量：≤25%
9.重量：≥5斤
	床
	10

	
	77
	垫絮
	200*90cm
	1、含杂率：≤0.8%
2、网纱：≥13根/10cm
3、研磨率≥80%
4、卫生指标：传播疾病中虫、卵异味：无
5、原料：细绒棉
6、感官要求等级：一级及以上
7、短纤维（≤13mm）含量：≤25%
8、重量：≥4斤
	床
	10

	
	78
	枕芯
	42*78cm
	1.异味:无
2.重量:≥700g
3.枕芯面料:100%聚酯纤维
4.甲醛含量(mg/kg):≤75
5.白色枕芯填充物:100聚酯纤维
	个
	20

	
	79
	值班室专用枕套
	48*75cm
	1、成分含量:100%棉
2、纱支：35S*35S(±2S)
3、PH值：4.0-8.5
4、甲醛：≤75 mg/kg 
5、异味：无异味
6、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用
7、单位面积质量：145g/㎡±5g/㎡
8、织物密度：经向密度为540根/10cm±5根/10cm 纬向密度为270根/10cm±5根/10cm 
9、耐水色牢度：变色、沾色≥4级耐摩擦色牢度：≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级
	个
	10

	
	80
	值班室专用床单
	150*230cm
	
	床
	10

	
	81
	值班室专用被套
	150*220cm
	
	床
	10

	职业装类
	82
	窗口女式西装套装（上衣+裤子）
	S-5XL
	1.纤维含量：100%聚酯纤维
2.甲醛含量：≤75mg/kg
3.pH值：4.0-7.5
4.纱支（Denier旦尼尔）：经向：160±3，纬向199±3
5.密度：515根/10cm±3根/10cm，纬向375根/10cm±3根/10cm
6.异味：无
7.可分解有害芳香胺染料：≤20mg/kg
8.水洗尺寸变化：经向-0.2纬向-0.3
9.耐水色牢度：变色、沾色≥4级
10.耐摩擦色牢度：变色、沾色≥4级
11.耐酸碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级
12.经纬纱根数：经向140f(±3f)，纬向142f(±3f)
	套
	5

	
	83
	窗口女式包裙
	S-5XL
	
	条
	5

	
	84
	男女式短袖衬衣
	S-5XL
	1、纤维含量：100%棉
2、pH值：4.0-8.5
3、甲醛含量：≤75mg/kg
4、可分解有害芳香胺染料：禁用
5、克重：125g/㎡±5g/㎡
6、织物密度：经向675根/10cm（±5根/10cm）纬向370根/10cm（±5根/10cm）
7、织物线密度：经向6.0×2tex（±5%）,纬向经向6.0×2tex（±5%）
8、撕裂强力：经向≥10N纬向≥8N
9、水洗尺寸变化率：经向≤-3.0纬向≤-1.0
10、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级耐碱汗渍洗色牢度：变色、沾色≥4级耐光色牢度：≥4级耐湿摩擦色牢度：经向≥4级纬向≥4级
	件
	5

	
	85
	男女式长袖衬衣
	S-5XL
	
	件
	5

	
	86
	护士毛衣
	S-5XL
	1、纤维含量：腈纶70%±3% 羊毛30%±3%
2、PH值：4.0-8.5
3、耐湿摩色牢度：≥4级
	件
	200

	
	87
	护士毛衣（加绒）
	S-5XL
	
	件
	200

	
	88
	羽绒马甲（外穿）
	S-5XL
	[bookmark: _GoBack]1、面料纤维含量：锦纶86%/氨纶14%
2、里料纤维含量：聚酯纤维100%
3、胆料：聚酯纤维100%
4、羽绒种类：白鸭绒
5、含绒量：≥88%
6、绒子含量：≥80%
7、防钻绒性：9根
8、清洁度：＞1000mm
	件
	10

	
	89
	羽绒马甲（内穿）
	S-5XL
	
	件
	10

	
	90
	冲锋衣
	S-5XL
	防水面料套：
1、面料纤维含量：聚酯纤维100%
2、甲醛含量：≤75mg/kg
3、PH值4.0-8.5
双面摇粒绒内胆：
1、面料纤维含量：聚酯纤维100%
2、甲醛含量：≤75mg/kg
3、PH值4.0-8.5
	件
	10

	其他类
	91
	中药包布防袋1
	20×25cm
	1.材质：食品级聚丙烯（PP）无纺布
2.克重：50g/㎡（±5g/㎡）
3.耐高温：≥100℃（沸水蒸煮不变形、不渗漏）
4.工艺：双折边 / 四层锁边、棉质抽绳束口
5.细菌总数＜10 cfu/100cm²，无异味、无荧光、无致敏物
6.强度：热合强度 ＞50N/15mm，不破袋
	个
	200

	
	92
	中药包布防袋2
	35×45cm
	1.材质：食品级聚丙烯（PP）无纺布
2.克重：50g/㎡（±5g/㎡）
3.耐高温：≥100℃（沸水蒸煮不变形、不渗漏）
4.工艺：双折边 / 四层锁边、棉质抽绳束口
5.细菌总数＜10 cfu/100cm²，无异味、无荧光、无致敏物
6.强度：热合强度 ＞50N/15mm，不破袋
	个
	200

	
	93
	中药包布防袋3
	50×60cm
	1.耐高温：≥100℃（沸水蒸煮不变形、不渗漏）
2.工艺：双折边 / 四层锁边、棉质抽绳束口
3.细菌总数＜10 cfu/100cm²，无异味、无荧光、无致敏物
4.强度：热合强度 ＞50N/15mm，不破袋
	个
	200

	
	94
	护士头花
	/
	100%聚酯纤维+带粗网兜发夹
	个
	100


注：1.工作服类所有产品需根据不同科室、岗位的工作性质进行差异化设计，提供定制服务；2.供应商在批量生产以前需要按照采购人确定的需求进行设计、定制，包括但不限于:颜色、LOGO，印花，文字，手机袋等，所有费用包含在报价中；3.上述标准如有更新，按现行最新标准执行；4.上述规格允许偏离±5cm。
3、 质量要求
1.供应商须提供全新的、未使用过的货物，颜色根据采购人实际要求定制，并要求印制医院LOGO，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，采购人有权到中标供应商的生产场地检查货物质量和生产进度。
2.在供货期内分批次进行产品供货，每批次提供产品的具体品类和数量按照采购人要求执行。
3.所有产品应符合国家相关产品标准及行业规范。
4.所提供的产品均为合格产品，质保期按商品本身出厂质保期执行，质保期内货物出现质量问题，供应商应负责更换或重做，费用由供应商负担。
5.货到现场后交付采购人使用前由于供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，费用由供应商负担。
6.物资产品甲醛含量及PH值须符合或优于对应类别产品的国家标准，制作产品过程中禁用可分解致癌芳香胺染料国家、行业针对产品有强制性要求的，产品须符合国家、行业强制性要求。
四、质保及售后服务要求
1.供应商应有专人负责与采购人联系售后服务事宜。
2.供应商接到采购人单批次供货通知后2小时内响应，1个工作日内上门沟通衣服款式并完成尺寸测量，5个工作日内完成单批次供货。
3.质保期为验收合格之日起一年。
4.供应商须配备送货车辆，在配送过程中发生安全事故，其责任和损失由供应商自行承担。
注：具体的采购需求以采购文件为准
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